На основу члана 27. став 2. Закона о добровољном ватрогаству („Службени гласник РС”, број 87/18),

Министар унутрашњих послова доноси

**ПРАВИЛНИК**

**о условима у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица**

"Службени гласник РС", број 90 од 20. децембра 2019.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица.

Члан 2.

Добровољне ватрогасне јединице сврстане су у три категорије у зависности од материјално-техничке опремљености и броја припадника.

У прву категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање 18 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне ватрогасне јединице и којa поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица прве категорије, а који су дати у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У другу категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање 18 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне ватрогасне јединице и која поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица друге категорије, а који су дати у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У трећу категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање 9 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне ватрогасне јединице и која поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица треће категорије, а који су дати у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) издаје уверење доборовољном ватрогасном друштву о поседовању добровољне ватрогасне јединице, у складу са чланом 8. ст. 5–7. Закона о добровољном ватрогаству, у одређеној категорији за коју добровољно ватрогасно друштво односно добровољна ватрогасна јединица испуњава услове прописане овим правилником.

У случају да добровољна ватрогасна јединица набавком опреме и повећањем броја припадника стекне услов за промену категорије у којој је разврстана, може поднети захтев Министарству за промену уверења у делу категорије добровољне ватрогасне јединице.

Члан 4.

О свим значајним променама у вези материјално-техничке и кадровске опремљености за категоризацију добровољне ватрогасне јединице, добровољно ватрогасно друштво обавештава Министарство преко Ватрогасног савеза Србије или самостално у року од 30 дана од дана промене.

Члан 5.

О недостацима на опреми и техници, промени бројног стања припадника и другим значајнијим променама које се односе на рад добровољне ватрогасне јединице током смене, командир добровољне ватрогасне јединице односно добровољно ватрогасно друштво дужно је да одмах извести територијално надлежну ватрогасно-спасилачку јединицу Министарства.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку шест месеци од дана ступања на снагу.

01 број 11522/19-7

У Београду, 16. децембра 2019. године

Министар,

др **Небојша Стефановић,** с.р.

Прилози

Прилог 1 -[Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица прве категорије](http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog1.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=429516)

Прилог 2 -[Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица друге категорије](http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog2.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=429516)

Прилог 3 -[Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица треће категорије](http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog3.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=429516)

**ПРИЛОГ 1.**

Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица прве категорије:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Врста опреме | Количина |
| 1 | Ватрогасно возило (навално или аутоцистерна) | 2 |
| 2 | Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обућа, ватрогасни шлем и ватрогасни опасач) | 18 |
| 3 | Апарати за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом | 4 |
| 4 | Моторна ватрогасна пумпа | 3 |
| 5 | Усисна корпа ф110 | 2 |
| 6 | Усисно црево ф110 | 4 |
| 7 | Потисна „Б” црева са носачима | 20 |
| 8 | Потисна „Ц” црева са носачима | 25 |
| 9 | Разделница Б/ЦБЦ | 3 |
| 10 | Сабирница А/2Б | 2 |
| 11 | „Б” млазница за воду – универзална | 2 |
| 12 | „Ц” млазница за воду | 7 |
| 13 | Хидрантски наставак Б/ЦЦ | 2 |
| 14 | Кључ за подземне хидранте | 2 |
| 15 | Кључ за надземне хидранте | 3 |
| 16 | Прелазна спојка А/Б | 2 |
| 17 | Прелазна спојка Б/Ц | 4 |
| 18 | Заптивна (слепа) спојка ф110 | 2 |
| 19 | Заптивна (слепа) спојка ф75 | 2 |
| 20 | Заптивна (слепа) спојка ф52 | 2 |
| 21 | Повеске за црева | 4 |
| 22 | Универзални кључ за спојке | 6 |
| 23 | Међумешалица | 1 |
| 24 | Млазнице за тешку пену | 1 |
| 25 | Млазнице за средњу пену | 1 |
| 26 | Напртњача– 25 литара | 15 |
| 27 | Метларица | 15 |
| 28 | Ручни апарат типа „Ѕ” | 6 |
| 29 | Ручни апарат типа „СО2” | 2 |
| 30 | Лестве састављаче или кукаче | 2 |
| 31 | Ручни развални алат „ОРАО” | 1 |
| 32 | Радно уже ф16, дужине 20m (уже за самоспасавање) | 2 |
| 33 | Моторна тестера за дрво | 1 |
| 34 | Лопата | 3 |
| 35 | Ашов | 3 |
| 36 | Виле | 3 |
| 37 | Секира велика | 3 |
| 38 | Маказе за сечење арматуре | 1 |
| 39 | Комплет прве помоћи | 1 |
| 40 | Чакље са дводелном дршком дужине 3m | 2 |
| 41 | Пенило (20 литара у канистеру) | 1 |

**ПРИЛОГ 2.**

Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица друге категорије:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Врста опреме | Количина |
| 1 | Ватрогасно возило (навално или аутоцистерна) | 1 |
| 2 | Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обућа, ватрогасни шлем и ватрогасни опасач) | 18 |
| 3 | Апарати за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом | 4 |
| 4 | Моторна ватрогасна пумпа | 2 |
| 5 | Усисна корпа ф110 | 2 |
| 6 | Усисно црево ф110 | 8 |
| 7 | Потисна „Б” црева са носачима | 14 |
| 8 | Потисна „Ц” црева са носачима | 18 |
| 9 | Разделница Б/ЦБЦ | 2 |
| 10 | Сабирница А/2Б | 2 |
| 11 | „Б” млазница за воду – универзална | 1 |
| 12 | „Ц” млазница за воду | 5 |
| 13 | Хидрантски наставак Б/ЦЦ | 2 |
| 14 | Кључ за подземне хидранте | 2 |
| 15 | Кључ за надземне хидранте | 2 |
| 16 | Прелазна спојка А/Б | 4 |
| 17 | Прелазна спојка Б/Ц | 4 |
| 18 | Заптивна (слепа) спојка ф110 | 2 |
| 19 | Заптивна (слепа) спојка ф75 | 2 |
| 20 | Заптивна (слепа) спојка ф52 | 2 |
| 21 | Повеске за црева | 4 |
| 22 | Универзални кључ за спојке | 5 |
| 23 | Напртњача–25 литара | 10 |
| 24 | Метларица | 10 |
| 25 | Ручни апарат типа „Ѕ” | 4 |
| 26 | Ручни апарат типа „СО2” | 2 |
| 27 | Лестве састављаче или кукаче | 1 |
| 28 | Ручни развални алат „ОРАО” | 1 |
| 29 | Радно уже ф16, дужине 20m (уже за самоспасавање) | 1 |
| 30 | Моторна тестера за дрво | 1 |
| 31 | Лопата | 2 |
| 32 | Ашов | 2 |
| 33 | Виле | 2 |
| 34 | Секира велика | 2 |
| 35 | Маказе за сечење арматуре | 1 |
| 36 | Комплет прве помоћи | 1 |
| 37 | Чакље са дводелном дршком дужине 3m | 1 |

**ПРИЛОГ 3.**

Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица треће категорије:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Врста опреме | Количина |
| 1 | Теренско или комби возило | 1 |
| 2 | Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обућа, ватрогасни шлем и ватрогасни опасач) | 9 |
| 3 | Моторна ватрогасна пумпа | 1 |
| 4 | Усисна корпа ф110 | 1 |
| 5 | Усисно црево ф110 | 4 |
| 6 | Потисна „Б” црева са носачима | 4 |
| 7 | Потисна „Ц” црева са носачима | 9 |
| 8 | Разделница Б/ЦБЦ | 1 |
| 9 | Сабирница А/2Б | 1 |
| 10 | „Ц” млазница за воду | 3 |
| 11 | Хидрантски наставак Б/ЦЦ | 1 |
| 12 | Кључ за подземне хидранте | 2 |
| 13 | Кључ за надземне хидранте | 2 |
| 14 | Прелазна спојка А/Б | 2 |
| 15 | Прелазна спојка Б/Ц | 2 |
| 16 | Заптивна (слепа) спојка ф110 | 2 |
| 17 | Заптивна (слепа) спојка ф75 | 2 |
| 18 | Заптивна (слепа) спојка ф52 | 2 |
| 19 | Повеске за црева | 4 |
| 20 | Универзални кључ за спојке | 4 |
| 21 | Напртњача–25 литара | 5 |
| 22 | Метларица | 5 |
| 23 | Ручни апарат типа „Ѕ” | 4 |
| 24 | Ручни апарат типа „СО2” | 2 |
| 25 | Лестве састављаче или кукаче | 1 |
| 26 | Ручни развални алат „ОРАО” | 1 |
| 27 | Лопата | 2 |
| 28 | Ашов | 2 |
| 29 | Виле | 2 |
| 30 | Секира велика | 2 |
| 31 | Маказе за сечење арматуре | 1 |
| 32 | Комплет прве помоћи | 1 |
| 33 | Чакље са дводелном дршком дужине 3m | 1 |